**Mensch ärgere dich nicht**

# **Spielbrett**

troLase Walnuß/weiß 1,6mm (L192-206)

2" Linse

weißes Acrylgitter, um Reflexionen zu vermeiden

von unten nach oben gravieren, damit der Staub nicht in die bereits gravierte Fläche gelangt und sich anlegt

+1,5mm Defokus beim Gravieren, damit die Gravur nicht zu tief und gleichmäßig wird

Optimierte Qualität (HQ), damit die Gravurqualität gleich bleibt

# **bunte Kreise**

ADA rot, blau, grün, gelb 0,8mm mit Klebefolie

2" Linse

weißes Acrylgitter, um Reflexionen zu vermeiden

Folie beim Schneiden unbedingt oben lassen ->Material wird nicht so schmutzig und die Kante wird schöner

# **Spielfiguren**

ADA rot, blau, grün, gelb 3,2mm

2" Linse

weißes Acrylgitter, um Reflexionen zu vermeiden

Folie beim Schneiden unbedingt oben lassen ->Material wird nicht so schmutzig und die Kante wird schöner

-0,6mm Defokus beim Schneiden, damit leichter durchgeschnitten werden kann

# **Sticker**

troLase Lights gold/schwarz 0,1mm (LL74-201)

2" Linse

weißes Acrylgitter oder Vakuumtisch (wenn es egal ist, dass darauf geschnitten wird)

von unten nach oben gravieren, damit der Staub nicht in die bereits gravierte Fläche gelangt und sich anlegt

+2mm Defokus beim Gravieren, damit die Gravur dunkler und gleichmäßig wird

Optimierte Qualität (HQ), damit die Gravurqualität gleich bleibt

Korrektur von 15, damit auch am Rand des Jobs gleich wie der Mittelteil ist

Parameter für KissCut, damit die Sicker leichter von der Folie abgelöst werden können

# **zusammenbau**

Spielbrett vom Staub befreien -> mit einem trockenem Tuch abwischen

bunte Kreise auf die 4 Wartefelder und Startfeld (-> Kreis ist größer) kleben

Spielfiguren zusammenstecken

Sticker aufkleben